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	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕНИЯ
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

	Номинальная вместимость для программы "eco 40 - 60" с интервалом 0,5 кг <а>
	8
	кг

	Потребление энергии программы "eco 40 - 60" при номинальной вместимости EW, full
	0,582
	кВт·ч/цикл

	Потребление энергии программы "eco 40 - 60" при половине от номинальной вместимости EW, 1/2
	0,343
	кВт·ч/цикл

	Потребление энергии программы "eco 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости EW, 1/4
	0,143
	кВт·ч/цикл

	Взвешенное потребление энергии программы "eco 40 - 60" EW
	0,364
	кВт·ч/цикл

	Потребление энергии в стандартном цикле SCEW
	0,909
	кВт·ч/цикл

	Индекс энергетической эффективности EEI
	40,0
	-

	Расход воды стиральной машины для программы "eco 40 - 60" при номинальной вместимости WW, full
	51,4
	л/цикл

	Расход воды стиральной машины для программы "eco 40 - 60" при половине от номинальной вместимости WW, 1/2
	37,6
	л/цикл

	Расход воды стиральной машины для программы "eco 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости WW, 1/4
	30,5
	л/цикл

	Взвешенный расход воды WW
	40
	л/цикл

	Показатель эффективности отстирывания для программы "eco 40 - 60" при номинальной вместимости IW
	1,032
	-

	Показатель эффективности отстирывания для программы "eco 40 - 60" при половине от номинальной вместимости IW
	1,037
	-

	Показатель эффективности отстирывания для программы "eco 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости IW
	1,078
	-

	Показатель эффективности полоскания для программы "eco 40 - 60" при номинальной вместимости IR
	4,2
	г/кг

	Показатель эффективности полоскания для программы "eco 40 - 60" при половине от номинальной вместимости IR
	4,1
	г/кг

	Показатель эффективности полоскания для программы "eco 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости IR
	4,0
	г/кг

	Продолжительность программы "eco 40 - 60" при номинальной вместимости tW
	3:52
	ч:мин

	Продолжительность программы "eco 40 - 60" при половине от номинальной вместимости tW
	3:08
	ч:мин

	Продолжительность программы "eco 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости tW
	3:11
	ч:мин

	Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы "eco 40 - 60" при номинальной вместимости, T
	31
	°C

	Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы "eco 40 - 60" при половине от номинальной вместимости, T
	29
	°C

	Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы "eco 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости, T
	24
	°C

	Скорость отжима на этапе отжима программы "eco 40 - 60" при номинальной вместимости S
	1400
	об/мин

	Скорость отжима на этапе отжима программы "eco 40 - 60" при половине от номинальной вместимости S
	1400
	об/мин

	Скорость отжима на этапе отжима программы "eco 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости S
	1400
	об/мин

	Содержание остаточной влаги для программы "eco 40 - 60" при номинальной вместимости Dfull
	54,9
	%

	Содержание остаточной влаги для программы "eco 40 - 60" при половине от номинальной вместимости D1/2
	56,3
	%

	Содержание остаточной влаги для программы "eco 40 - 60" при четверти от номинальной вместимости D1/4
	59,6
	%

	Взвешенное содержание остаточной влаги D
	57,9
	%

	Значение корректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы "eco 40 - 60" (фаза отжима)
	76
	дБ(А) к 1 пВт

	Потребляемая мощность в режиме "Выключено" Po (если применимо)
	0,40
	Вт

	Потребляемая мощность в режиме ожидания Psm (если применимо)
	0,40
	Вт

	Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?
	Нет
	-

	Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) Psm (если применимо)
	-
	Вт

	Потребляемая мощность в режиме отложенного старта Pds (если применимо)
	1,9
	Вт

	<а> Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.
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