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	ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕНИЕ
	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕНИЕ

	НОМИНАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ, кг <а>
	8,0
	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см
	ВЫСОТА
	85

	
	
	
	ШИРИНА
	60

	
	
	
	ГЛУБИНА
	52

	ИНДЕКС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ EEI <а>
	41,6
	КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ <а>
	A

	ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТСТИРЫВАНИЯ <а>
	1,031
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛОСКАНИЯ, г/кг <а>
	5,0

	Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе "eco 40 - 60". Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется
	0,378
	Расход воды в литрах за цикл по программе "eco 40 - 60". Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости воды
	48

	Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C <а>
	номинальная загрузка
	31
	Взвешенное содержание остаточной влаги, % <а>
	номинальная загрузка
	62,9

	
	половинная
	29
	
	половинная
	62,9

	
	четвертная
	24
	
	четвертная
	62,9

	Скорость отжима, об/мин <а>
	номинальная загрузка
	1400
	КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЖИМА <а>
	С

	
	половинная
	1400
	
	

	
	четвертная
	1400
	
	

	Продолжительность программы, ч:мин <а>
	номинальная загрузка
	3:38
	ТИП
	
отдельно стоящий

	
	половинная
	2:48
	
	

	
	четвертная
	2:48
	
	

	Значение корректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (А) <а>
	76
	КЛАСС АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА (фаза отжима) <а>
	B

	Режим "ВЫКЛЮЧЕНО", Вт
	0,50
	Режим ожидания, Вт
	-

	Режим отложенного старта, Вт (если применимо)
	4,00
	Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)
	-

	МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:
	2 года

	Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки
	НЕТ

	Дополнительная информация:

	<а> Для программы "eco 40 - 60".
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